Załącznik nr 3
PRZEDMIAR  ROBÓT
	Lp.
	OPIS
	Jedn. obm.
	Obmiar
	cena jednostkowa
	wartość

	1
	organizacja placu i zaplecza budowy
	kpl.
	1
	
	

	2
	nadzór nad pracami
	kpl.
	1
	
	

	3
	zabezpieczenie terenu prac - konstrukcja
	m3
	0,2
	
	

	4
	zabezpieczenie terenu prac - poszycie
	m2
	36
	
	

	5
	demontaż zabezpieczenia terenu  - konstrukcja+ poszycie
	m2
	36
	
	

	6
	ręczny załadunek i wyładunek mat. Budowlanych oraz materiałów po demontażu  - dot. zabezpieczenia terenu 
	t
	0,86
	
	

	7
	przenoszenie w nosiłkach materiałów w jednym poziomie na odległość do 30 m  - dot. zabezpieczenia terenu
	m3
	0,86
	
	

	8
	ręczne przenoszenie materiałów budowlanych o ciężarze do 25 kg – za każdy 1 m wysokości wnoszenia – różnica poziomów 50m
	t
	0,86
	
	

	9
	ręczne przenoszenie materiałów budowlanych o ciężarze do 25 kg – za każdy 1 m wysokości znoszenia – różnica poziomów 50m
	t
	0,86
	
	

	10
	ręczne rozebranie posadzki betonowej  oraz fragmentów okładziny kamiennej 
	m3
	0,7
	
	

	11
	przygotowanie podłoża  przez frezowanie
	m2
	11
	
	

	12
	dodatek za każde 2 mmm głębszego oczyszczania starych powierzchni betonowych  przy frezowaniu – beton o parametrach wyższych  od C20/25  krotność 10 mm
	m2
	11
	
	

	13
	oczyszczanie i zmycie podłożą
	m2
	11
	
	

	14
	przenoszenie w nosiłkach gruzu  - za każdy 1 m wysokości znoszenia  - gruz rozbiórkowy- różnica pomiędzy  -50 m
	m3
	0,7
	
	

	15
	ręczne czyszczenie szczotkami konstrukcji lekkich  do III stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni C. Przygotowanie elementów stalowych pod zabezpieczenie antykorozyjne
	m2
	4
	
	

	16
	Etapowy demontaż nakrętek  i blach podkładowych zgodnie z wymaganiami ekspertyzy 
	kg
	61,44
	
	

	17
	ręczne czyszczenie szczotkami konstrukcji lekkich  do III stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni C. Przygotowanie końcówek kotew do zamontowania nowych nakrętek 
	m2
	1,5
	
	

	18
	ręczne poprawianie gwintów o długości do 80 mm na prętach o śr. 30 mm
	szt.
	32
	
	

	19
	wykonanie rowu pod montaż odwodnienia  liniowego o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV
	m
	6
	
	

	20
	warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach , wykonanie  i zagęszczenie ręczne  - grubość warstwy  po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	1,2
	
	

	21
	odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 150 mm , klasa obciążenia C 250
	m
	6
	
	

	22
	podłączenie rurek drenażowych wystających z skarpy  do odwodnienia liniowego
	szt.
	3
	
	

	23
	utylizacja materiałów rozbiórkowych 1 kontener
	kpl
	1
	
	

	24
	przenoszenie w nosiłkach zapraw naprawczych gruntu, farb i elementów stalowych – za każdy 1 m wysokości wnoszenia – różnica poziomów 50 m
	m3
	1,5
	
	

	25
	ręczne gruntowanie podłoża
	m2
	11
	
	

	26
	wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych zaprawami przeznaczonymi do reprofilacji betonowych  (wykonanie warstwy szczepnej + warstwy naprawczej  - wypełnienie ubytków gr. 10 mm
	m2
	11
	
	

	27
	wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych zaprawami przeznaczonymi do reprofilacji betonowych  (wykonanie warstwy szczepnej + warstwy naprawczej  -  dodatek za każdy następny 1 mm grubość warstwy Krotność =10mm
	m2
	11
	
	

	28
	ostrożny etapowy , zgodnie z wymaganiami ekspertyzy montaż blach centrujących  i nowych nakrętek  - elementy stalowe ocynkowane  ogniowo klasy 10.9 nakrętki samo zabezpieczające  z uszczelnieniem; blacha o wymiarach zgodnych z wskazaniami ekspertyzy oraz dokumentacją obiektu
	zst.śr.
	32
	
	

	29
	zabezpieczenie antykorozyjne , malowanie pędzlem konstrukcji lekkich farbami epoksydowymi – I warstwa podkładowa
	m2
	4
	
	

	30
	zabezpieczenie antykorozyjne , malowanie pędzlem konstrukcji lekkich farbami epoksydowymi – II  i następne warstwy
	m2
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




